附件：
2026年市红十字备灾救灾物资储备库货物托盘参数及数量
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	具体要求

	1
	货物托盘
	1.2m*1.2m
	100个
	PE塑料材质，动载不低于1吨，静载不低于1.5吨。尺寸公差控制±5mm。表面防滑，边缘无毛刺。托盘高度、进叉高度适配标准叉车，支持四面进叉。

	2
	货架
	1m（宽）*2.9m(高)
	长度100米
	材质使用优质冷轧钢。共3层，每层承重2吨，每组两个横梁。


